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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка средств индивидуальной защиты»

г. Краснодар

2026

	№ п/п

	Перечень основных данных и требований

	                  Основные данные и требование


	1
	Наименование предмета закупки
	Поставка средств индивидуальной защиты

	2
	Сведения о Покупателе
	Коммерческий банк «Кубань Кредит» Общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО)

	3
	Адрес поставки
	350000, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, дом № 32

	4
	Срок поставки
	не более 14 (четырнадцать) календарных дней с даты  получения Поставщиком Заявки (Заказа) Покупателя

	5

	Основные требования
	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях.
Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранить все его качества во время транспортировки и хранения.
Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям или другим общепринятым стандартам качества, предъявляемым к аналогичному Товару. 

Качество должно быть подтверждено сертификатом или декларацией соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011, иметь Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной  продукции на территории РФ.

	6
	Технические характеристики
	Согласно Спецификации

	7
	Аналоги
	Не допускаются

	8
	Условия поставки
	Поставка Товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика на основании предварительно поданной Покупателем Заявки (Заказа). Размерный ряд Товара  определяется в заявке Покупателя. Стоимость доставки Товара включается в стоимость Товара.


СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование
	Требования к закупаемой Продукции

	
	
	Характеристика Продукции
	Наименование должности
	Требуемое количество (шт., пар.)
	комплектация
	Перечень представляемых документов

	1. 
	Костюм мужской для защиты от механических воздействий (истирания) 
	Защитные свойства:

- от механических воздействий;

- от общих производственных загрязнений;

- масловодоотталкивающая отделка;

- кислотостойкая отделка-50%;

- световозвращающие элементы.

Состав ткани:

Ткань смесовая: 48%-полиэстер; 52% хлопок, плотность 200-245 г/м2;

Тип застежки 

Молния;

Наличие световозвращающих элементов, вентилиционных отверстий;

Цвет: темно-синий с серым, васильковый с серым
	для бригадира и специалиста ремонтной группы, рабочий по комплексному обслуживанию здания, слесаря по вентиляции и кондиционирования,

диспетчера 

	11


	куртка брюки


	Действующие до 30.12.2026 г:

- Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной  продукции на территории РФ;

- Сертификат  или декларация соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011;

Действующие до 30.12.2026 г:

- Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной  продукции на территории РФ;

- Сертификат  или декларация соответствия требованиям ТР/ТС 

019/2011;

Действующие до 30.12.2026 г.:

- Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной  продукции на территории РФ;

- Сертификат  или декларация соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011

Действующие до 30.12.2026 г.:

- Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной  продукции на территории РФ;

- Сертификат  или декларация соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011

Действующие до 30.12.2026 г.:

- Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной  продукции на территории РФ;

- Сертификат  или декларация соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011;

	2. 
	
	
	
	2
	куртка  полукомбинезон
	

	3. 
	Костюм мужской для защиты от механических воздействий (истирания) 
	Защитные свойства:

- от механических воздействий;

- от общих производственных загрязнений;

- водоотталкивающая отделка

Состав ткани:

Ткань смесовая: 65-80%-полиэстер; 20-35% хлопок

Цвет: васильковый с серым, синий с серым, синий с васильковым, серым
	для водителя,

заведующий складом, старшего кладовщика, дворника (муж), сторожа.

размерный ряд с 88-92/170-176 по 120-124/194-200; с 128-132/158-164 по 152-156/182-188
	93 
	куртка брюки;


	

	4. 
	Костюм женский для защиты от механических воздействий (истирания) 


	Защитные свойства:

- от механических воздействий;

- от общих производственных загрязнений;

Состав ткани: хлопок 100% или  хлопок – 52%, полиэфир – 48%, 
Цвет: серый с синим.
	для технической служащей
	62 
	блуза и брюки
	

	5. 
	Костюм для защиты от пониженных температур и ветра для защиты от механических воздействий (истирания) 
 
	Для I климатического пояса

Защитные свойства:

- от механических воздействий;

- от общих производственных загрязнений;

- Световозвращающие элементы.

Цвет: темно-синий с серым; васильковый с черным; васильковый с синим, черным.
	для дворника, специалиста РГ, рабочего по комплексному обслуживанию зданий
	9 
	куртка и брюки
	

	6. 
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги 
	Уровень защиты: ЕПВ50 до 17 кал/см2
Ткань: ""БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка
Цвет: васильковый, синий, со световозвращающей полосой 50 мм.
	для энергетика
	1 
	куртка и брюки
	

	7. 
	Костюм для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, нефти и/или нефтепродуктов 


	2 класс защиты НмНс

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: хлопок – 65%, полиэфир – 35%, антистатическая нить, 260 г/м², НМВО.
Ткань накладок: полиэфир – 100%, ПУ покрытие.
Накладки: нефтенепроницаемые.
	для слесаря по газовому оборудованию
	1 
	куртка, брюки
	

	8. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) ПОЛУБОТИНКИ
	Верх обуви: Натуральная кожа
Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Материал подошвы: ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 °C)
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Стелька: вкладная
	для водителя, сторожа

размерный ряд с 39 по 46, 48
	96
	
	

	9. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) полуботинки с КП
	Материал верха: натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм)
Подкладка: микроячеистая сетка
Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: трехслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
	для бригадира, специалистов ремонтной группы, заведующего складом, ст. кладовщика, рабочего по комплексному обслуживанию зданий, слесаря по вентиляции и кондиционированию  
	10 
	
	

	10. 
	Ботинки УТЕПЛЕННЫЕ с КП от механических воздействий термических рисков эл.дуги.
	Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть)
Утеплитель: натуральный мех (овчина)
Подносок: композит (200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C (60 с))
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
	              для энергетика
	1 
	
	

	11. 
	Обувь специальная БОТИНКИ с КП для защиты от механических воздействий (ударов), от общих производственных загрязнений   
	Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)
Подкладка: микроячеистая сетка

Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Антипрокольная стелька: нет
Цвет: чёрный
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, ОПЗ
	для дворников муж.
	4 
	
	

	12. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от скольжения
	Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: текстильный сетчатый материал с антибактериальной обработкой
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 2,5 мм
Подносок: термопластичный (5 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Цвет: белый
Защитные свойства – З, Ми, Мун 5-25, Нм, Нс, Сж, См, подошва МБС, КЩС
	для технических служащих

(размерный ряд с 36-43)
	91 
	
	

	13. 
	Белье специальное термостойкое


	Уровень защиты: 12 кал/см2
Комплектация: фуфайка, кальсоны
Материал: термоогнестойкое антиэлектростатическое трикотажное полотно.
	для электрика, энергетика, главного энергетика, инженера по эксплуатации систем гарантированного электроснабжения
	24
	21 шт. – муж;

3 шт. - жен.
	

	14. 
	Костюм  утепленный для защиты от термических рисков электрической дуги


	Уровень защиты: 55,7 кал/см2
Комплектация: куртка, брюки с притачной утепляющей подкладкой Ткань: "БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка

	для энергетика
	1
	
	

	15. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), термических рисков электрической дуги
	Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, кожа
Подносок: композит (200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С (60 с))
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
	для энергетика, электрика
	3 
	
	

	16. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов): Ботинки кожаные утепленные с КП защитным подноском 


	Материал верха: натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм)
Утеплитель: шерстяной мех
Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: трехслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)
Цвет: чёрный
	для специалистов РГ, дворника, бригадира, рабочего по комплексному обслуживанию здания 
	14
	
	

	17. 
	Головной убор утепленный


	Шапка трикотажная
	для дворника, ИТР, рабочего по комплексному обслуживанию здания, специалиста РГ, энергетика
	15
	
	Сертификат  или декларация соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011;

	18. 
	Плащ для защиты от воды


	Защитные свойства:

Защита от воды;

Состав ткани: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие;

Цвет: темно-синий
	для водителя, для бригадира, специалистов РГ; рабочего по зданию - жен., слесаря-сантехника; инженера по вентиляции и кондиционированию; слесаря по вентиляции и кондиционированию, слесаря по газовому оборудованию, дворников

размерный ряд с 88-92/170-176 по 120-124/194-200; с 128-132/158-164 по 152-156/182-188
	22
	
	Действующие до 30.12.2026 г.:

- Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной  продукции на территории РФ;

- Сертификат  или декларация соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011;
Действующие до 30.12.2026 г:

- Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной  продукции на территории РФ;

- Сертификат  или декларация соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011;

Действующие до 30.12.2026 г:

- Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной  продукции на территории РФ;

- Сертификат  или декларация соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011


	19. 
	Костюм для защиты от воды 
	Защитные свойства:

Защита от воды;

Состав ткани: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие;

Цвет: темно-синий
	для рабочего по комплексному обслуживанию здания
	2
	
	

	20. 
	Халат женский для защиты от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений


	Защитные свойства:

- от механических воздействий;

- от общих производственных загрязнений;

Состав ткани: : хлопок 100% или  хлопок – 33%, полиэфир – 67%, 

Цвет: васильковый, василек/синий, синий/серый
	для главного, старшего, ведущего специалиста архива, технической служащей
	13 


	
	

	21. 
	Халат мужской для защиты от общих производственных загрязнений


	Защитные свойства:

- от механических воздействий;

- от общих производственных загрязнений;

Состав ткани: : хлопок 100% или  хлопок – 33%, полиэфир – 67%, 

Цвет: васильковый, василек/синий, синий/серый
	для заведующего хозяйством
	5 
	
	

	22. 
	Костюм женский для защиты от механических воздействий (истираний) (куртка  брюки)


	Защитные свойства:

- от механических воздействий;

- от общих производственных загрязнений;

Состав ткани: хлопок 100% 
Цвет: васильковый, василек/синий, темно-синий со светло-серым
	для рабочего по зданию, дворника (жен.)
	6 
	
	

	23. 
	Костюм  ИТР для защиты от механических воздействий (истирания) 
	Защитные свойства:

- от механических воздействий;

- от общих производственных загрязнений;

- масловодоотталкивающая отделка;

- кислотостойкая отделка-50%;

- световозвращающие элементы.

Состав ткани:

Ткань смесовая: 48%-полиэстер; 52% хлопок, плотность 200-245 г/м2;

Тип застежки 

Молния;

Наличие световозвращающих элементов, вентилиционных отверстий;

Цвет: темно-синий с серым, васильковый с серым
	для начальника группы, инженера по вентиляции и кондиционированию, начальника ОТЭ, зам. начальника управления-начальник отдела
	4
	куртка, брюки
	

	24. 
	Костюм ИТР для защиты от пониженных температур и ветра УТЕПЛЕННЫЙ
	Для I климатического пояса

Защитные свойства:

- от механических воздействий;

- от общих производственных загрязнений;

- Световозвращающие элементы.

Цвет: темно-синий с серым; васильковый с черным; васильковый с синим, черным.
	для начальника группы, инженера по вентиляции и кондиционированию, начальника ОТЭ, зам. начальника управления-начальник отдела
	4
	куртка, брюки
	

	25. 
	Обувь БОТИНКИ ИТР  УТЕПЛЕННЫЕ с КП специальная для защиты от пониженных температур 
	Материал верха: натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм)
Утеплитель: шерстяной мех
Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: трехслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)
Цвет: чёрный
	для начальника группы, инженера по вентиляции и кондиционированию, начальника ОТЭ, зам. начальника управления-начальник отдела
	4
	
	

	26. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) Полуботинки ИТР  с КП защитным подноском


	Материал верха: натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм)
Подкладка: микроячеистая сетка

Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: трехслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)
Цвет: чёрный
	для начальника группы, инженера по вентиляции и кондиционированию, начальника ОТЭ, зам. начальника управления-начальник отдела
	4 
	
	

	27. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), нефти и/или нефтепродуктов: Полуботинки с КП защитным подноском


	Защитные свойства:

 З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС 

Материал верха: натуральная кожа;

Подносок: композитный (200 Дж)
	для слесаря по газовому оборудованию
	1 
	
	

	28. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), от общих производственных загрязнений Сапоги ПВХ


	Защитные свойства:

- от механических воздействий;

- от общих производственных загрязнений;

- от влаги;

- от МБС, КЩС; 

Верх обуви: ПВХ
Подносок: сталь (200 Дж)
	для дворника (жен.)
	2 
	
	

	29. 
	Перчатки с точечным покрытием
	Класс вязки: 10
Материал основы: хлопок – 63%, полиэфир – 37%
Материал покрытия: точечное ПВХ
	214 чел на 12 месяцев.
	2568
	
	

	30. 
	Перчатки с полимерным покрытием
	Класс вязки: 15
Материал основы: Полиэфир
Материал покрытия: нитрил
Тип/стиль покрытия: Ладонная часть с покрытием
Стиль манжеты: Трикотажная манжета
	для дворника, слесаря по вентиляции и кондиционированию, рабочего по зданию, диспетчера, слесаря по газовому оборудованию, рабочего по комплексному обслуживанию здания , бригадира, специалиста РГ, инженера по вентиляции и кондиционированию
	432
	
	

	31. 
	Перчатки резиновые или из полимерных материалов, размер М-S
	Материал: латекс;

Защитные свойства: КЩС
	технической служащей

размер М-S
	1092
	
	

	32. 
	Перчатки диэлектрические класс(0)
	Область применения: Электроэнергетика;
Материал основы: натуральный латекс;
Длина: не менее 350 мм;
Толщина: 1,3±0,2 мм
	для электрика, энергетика, главного энергетика, инженера по эксплуатации систем гарантированного электроснабжения
	7 
	
	

	33. 
	Боты диэлектрические
	Верх обуви: резина
Тип подошвы: однослойная
Подошва: резина
Метод крепления: формовой
	для электрика, энергетика, главного энергетика, инженера по эксплуатации систем гарантированного электроснабжения
	7 
	
	

	34. 
	Очки защитные 


	 Защита сбоку и сверху для токарных, слесарных и строительных работ.

Цвет линзы: прозрачный
Оптический класс: №1 (не дают искажений)
Материал линзы: плексиглас
Материал оправы: пластик
Защита: от механического воздействия, абразива, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и истирания
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
	для рабочего по зданию, электрика, слесаря по вентиляции и кондиционированию, слесаря по газовому оборудованию, бригадира и специалиста ремонтной группы, рабочий по комплексному обслуживанию здания, инженера по вентиляции и кондиционированию.


	14 
	
	

	35. 
	Средство индивидуальной Защиты органов дыхания фильтрующее


	Защитные свойства: 

- от мелкодисперсной пыли;

- от различных видов аэрозолией 

Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК) 

Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Носовой зажим: есть, алюминиевый или нет

Регулируемые ремни:  2 шт.

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха: да или нет
	для главного, старшего, ведущего специалиста архива, слесаря по вентиляции, разнорабочего,

слесаря по газовому оборудованию
	84
	
	

	36. 
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений
	
	для всех должностей
	210 
	
	Действующие до 30.12.2026 г:

Сертификат  или декларация соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011;



	37. 
	Подшлемник термостойкий
	
	для гл. энергетика, энергетика, электрика, инженера по эксплуатации систем гарантированного электроснабжения
	3 
	
	

	38. 
	Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
	
	
	51
	
	

	39. 
	Каска защитная от повышенных температур 
	
	
	1 
	
	

	40. 
	Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой 
	
	
	1 
	
	

	41. 
	Перчатки термостойкие
	
	
	42 
	
	

	42. 
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	
	для водителя
	90
	
	

	43. 
	 Каскета защитная от механических воздействий
	
	для слесаря по вентиляции и кондиционированию; 

рабочего по зданию;

инженера по вентиляции и кондиционированию
	3
	
	

	44. 
	Жилет сигнальный повышенной видимости

	Светоотражающие полосы 50 мм, износостойкий кант. Защитные свойства:

СО - Сигнальная одежда

Ми - Защита от механического истирания

З - Защита от общих производственных загрязнений
	для водителя, дворника, слесаря по газовому оборудованию, рабочего по комплексному обслуживанию здания, сторожа,

размерный ряд с 88-92/170-176 по 120-124/194-200; с 128-132/158-164 по 152-156/182-188


	77 
	
	

	45. 
	Дерматологические средства индивидуальной защиты.

норма выдачи на 1 месяц - 100 мл.
	Средство гидрофобного действия. Объем 1 шт. - 100 мл.
	для технической служащей

(91 чел на 12 месяцев)
	    1092
	
	

	46. 
	
	Средство комбинированного (универсального) действия.

Объем 1 шт. - 100 мл.
	для рабочего по зданию (1 чел на 12 месяцев)
	12 
	
	

	47. 
	
	Средство регенерирующего (восстанавливающего)  типа.

 Объем 1 шт. - 100 мл.
	для технической служащей,

рабочего  по зданию

(81 чел на 12 месяцев)
	1104
	
	

	48. 
	Средства для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) - грибов норма выдачи на 1 месяц – 100 мл.
	Средства с противогрибковым (фунгицидным) действием.

Объем 1 шт. - 100 мл.
	при выполнении работ в средствах защиты ног (закрытая специальная обувь)

214 чел на 12 месяцев.
	2568 
	
	

	
	Итого:
	
	
	9963
	
	


1. Основные условия договора поставки.

· Стоимость Договора должна включать в себя стоимость Товара, все налоги, все таможенные расходы, все транспортные расходы, в том числе расходы по доставке Товара до места поставки, расходы, связанные с хранением, с упаковкой, погрузкой и разгрузкой Товара,  издержки и все иные расходы.

· Оплата Товара осуществляется Покупателем после подписания Универсального передаточного документа на основании выставленного Поставщиком счета на оплату на текущую дату в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения.

· Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям или другим общепринятым стандартам качества, предъявляемым к аналогичному Товару. 

· Качество должно быть подтверждено сертификатом или декларацией соответствия требованиям ТР/ТС 019/2011, иметь Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной  продукции на территории РФ;  
· Поставка Товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика на основании предварительно поданной Покупателем Заявки (Заказа). Размерный ряд Товара  определяется в заявке Покупателя. Стоимость доставки Товара включается в стоимость Товара.
· Сроки поставки Товара должны составлять: не более 14 (четырнадцать) календарных дней с даты  получения Поставщиком Заявки (Заказа) Покупателя. 
· В случае не подошедшего по размеру Товара, Поставщик обязан обменять на идентичный другого размера Товар в течение 15 рабочих дней при условии сохранения Покупателем упаковки и всех ярлыков на Товаре.

· Адрес / место поставки: РФ, Краснодарский край,  городской округ город  Краснодар, город Краснодар, ул. Красноармейская, дом № 32.
· Срок действия договора до 30 декабря 2026 года.
