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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Закупка системы хранения данных и жестких дисков»
г. Краснодар

2026
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Описание основных данных и требований

	1
	Наименование Предмета закупки
	Закупка системы хранения данных и жестких дисков

	2
	Цели закупки
	В целях организации хранение бэкапов ВМ, архивации логов SIEM во исполнение требований ГОСТ 57580.1

	3
	Условия оплаты
	100% отсрочка платежа в течение 10 банковских дней с момента поставки продукции на склад Покупателя

	4
	Сведения о покупателе/заказчике
	Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО)

350000, Краснодарский край, городской округ г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32

	5
	Адрес поставки/оказания услуг
	350000, Краснодарский край, городской округ г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32 

	6
	Срок поставки/оказания услуг
	Поставка осуществляется в минимально короткий срок, но не более 4 недель

	7
	Основные требования
	Требование к оборудованию:

1. Оборудование должно быть новое (не восстановленное).
2. Комплектующие оригинальные.
3. Гарантия от поставщика не менее 12 месяцев.
4. Сроки замены бракованной продукции не более 45 календарных дней.

	8
	Технические характеристики 
	1) Сетевое хранилище NAS SYNOLOGY RackStation SA3410, 12-bay, стоечный, Xeon, D-1541

Требуемое количество сетевых хранилищ: 2

Процессор, производитель: Intel

Процессор, серия: Xeon

Процессор, модель: D-1541

Процессор, частота: 2100 МГц

Кол-во ядер процессора: 8

Объем оперативной памяти: 16 ГБ

Тип оперативной памяти: DDR4

Максимальный объем оперативной памяти: 128 ГБ

Количество отсеков для HDD: 12

Интерфейс поддерживаемых HDD: SAS-2/SATA III

Поддержка HDD большого объема: до 20 Тб

Форм-фактор HDD: 2.5"/3.5"

Файловая система сетевого хранилища: BTRFS, EXT4

Файловая система внешних накопителей: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT

Слот расширения PCIe: есть

Количество портов USB 3.0: 2

Количество портов RJ-45: 6

Скорость передачи данных: 4 х 10/100/1000 Мбит/с 1 х 100/1000/2500/5000/10000 Мбит/с

2) Сетевая карта SYNOLOGY E10G30-F2 10GB 2xSFP+ PCIe 3.0x8 (E10G30-F2)

Требуемое количество сетевых карт: 2

Интерфейс шины хоста: PCIe 3.0 x8

Скорость передачи данных
10 Gbps

3) Жесткий диск SYNOLOGY HAS5310 20ТБ SAS, 7200об/мин, Hot Swap, 3.5" 

Требуемое количество HDD: 24

Объем накопителя: 20 ТБ

Интерфейс: SAS

Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин

Для серверов: Synology
4) Монтажные рельсы RKS-02- 2 комплекта

	9
	Аналоги
	Не допускаются

	10
	Условия поставки
	Доставка осуществляется за счёт и силами Продавца (Поставщика), такелажные работы включены

	11
	Дополнительно
	Просим в КП прописать серийные номера


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Сетевое хранилище Synology RackStation SA3410
	2

	2
	Сетевая карта Synology E10G30-F2
	2

	3
	Жесткий диск Synology HAT5310-20T
	24


