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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Приобретение системы хранения резервных копий»

г. Краснодар

2026

	№ п/п

	Перечень основных данных и требований

	                            Описание  основных 

                             данных и требований


	1
	Наименование предмета закупки
	Приобретение системы хранения резервных копий

	2
	Цели закупки
	Расширение емкости инфраструктуры резервного копирования данных

	3
	Сведения о Покупателе
	КБ «Кубань Кредит» ООО

	4
	Адрес поставки
	350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, дом № 32 

	5
	Срок поставки
	Поставка осуществляется в минимально короткий срок, но не более 3 месяцев. Доставка в адрес покупателя, погрузо-разгрузочные и такелажные работы осуществляются силами Поставщика и включены в стоимость Товара.

	6
	Основные требования
	К приобретению рассматривается только одна из двух систем хранения резервных копий: 

Yadro TATLIN.BACKUP.L 

или 

Huawei OceanProtect X8000 
в комплектации согласно характеристик п.11 раздела 6 и раздела 7 настоящего Технического задания.

Участник закупочной процедуры имеет право подать заявки на обе системы.

Общие требования к оборудованию:

1. Оборудование должно быть: новое (не восстановленное), выпущено к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений:  в споре или под арестом не состоять, не являться предметом залога, не  быть обремененным другими правами третьих лиц и не нарушать прав третьих лиц;  не быть модифицированным, использованным в выставочных, демонстрационных и других целях

2. Комплектующие оригинальные.

3.Наличие гарантийных обязательств и технической поддержки: 36 календарных месяцев с момента поставки (от производителя).

4. Упаковка оборудования должна соответствовать требованиям, применяемым на территории Российской Федерации к упаковке аналогичного оборудования. Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранить все его качества во время транспортировки и хранения.

5. Количество: два одинаковых комплекта оборудования
6. Наличие технической документации на русском языке.
7. Действие технической поддержки должно распространяться на оборудование и сопутствующее программное обеспечение. 

Заказчик должен получать обновления, исправления и новые версии ПО и микропрограмм аппаратных компонентов. 

В рамках технической поддержки должно быть обеспечено: возможность бесплатной замены вышедших из строя или признанных проблемными на основании информации полученной от системы диагностики компонентов; круглосуточного обращения в службу поддержки (по электронной почте с регистрацией обращения), с подключением инженеров производителя оборудования, по инцидентам, связанным с работой оборудования или по вопросам эксплуатации оборудования. Время реакции на обращение – не более 60 минут с момента создания обращения. В рамках технической поддержки должна быть обеспечена возможность подключения специалистов производителя оборудования (сотрудников официального представительства производителя в РФ) уровня разработчиков для решения проблем, связанных с работой оборудования, программного обеспечения (L3). 

8. Оборудование не должно быть программно-определяемой системой хранения данных или виртуальной системой хранения данных.

9. Требования для Yadro TATLIN.BACKUP.L: 

Поставщик должен находится в списке официальных партнеров на сайте производителя, что по запросу Покупателя до подписания договора поставки должно быть подтверждено официальным письмом с указанием контактного лица в адрес Покупателя до подписания договора на поставку.

Поставка сертификатов локальной технической поддержки производителя оборудования должна осуществляться через его официальных дистрибьютеров на территории РФ. 

Верификация предложения Поставщика на предмет наличия официальной технической поддержки производителя осуществляется региональным представительством производителя в РФ в любой возможной форме.

10. Требования для  Huawei OceanProtect X8000:

поставка оборудования должна осуществляться силами любого из официальных дистрибьюторов на территории РФ: АО НТЦ «Ландата» (ИНН 7731253031), ООО «Мерлион» (ИНН 7719269331), ООО «ТРЕОЛАН» (ИНН 7736313319) и ООО «Нетвелл» (ИНН 7725819505), что по запросу Покупателя до подписания договора поставки должно быть подтверждено официальным письмом указанного дистрибьютора с указанием контактного лица в адрес поставщика и Заказчика/Покупателя до подписания договора на поставку.

Поставка сертификатов локальной технической поддержки производителя оборудования должна осуществляться через его официальных дистрибьютеров на территории РФ: АО НТЦ «Ландата» (ИНН 7731253031), ООО «Мерлион» (ИНН 7719269331), ООО «ТРЕОЛАН» (ИНН 7736313319) и ООО «Нетвелл» (ИНН 7725819505). 

Верификация предложения претендента/поставщика на предмет наличия официальной технической поддержки производителя осуществляется региональным представительством производителя в РФ в любой возможной форме.

11. Данные для расчета емкости хранилища резервных копий.

Типы данных для резервного копирования: Virtualisation, DB, NAS file shares, OS files

Размер данных, по типам: VMs - 45TB, DBs - 81 TB, NAS shares - 119TB, OS files - 5 TB

% прироста данных за год: 15%

% ежедневных изменений данных: 3%

Ожидаемый коэффициент дедупликации и компрессии данных: 3,0 - 5,0

Срок хранения резервных копий: 3 года

Расписание резервного копирования:


- ежегодное полное резервное копирование: 1

- ежемесячное полное резервное копирование: 6

- еженедельное полное резервное копирование: 4

- ежедневное полное резервное копирование: 0

-ежедневное инкрементное резервное копирование: 7

Выполнение резервного копирования:

- окно полного резервного копирования: 12 часов (с 19:00 до 07:00)

- окно инкрементного резервного копирования: 24 часа

Приложения, для которых необходимо выполнять резервное копирование:


- ПО баз данных: Oracle 12g/19g, MS SQL 2016/2019, PostgreSQL 10-17, Lotus Domino

- ОС на серверах баз данных: SLES15SP7, Windows Server 2019, OL8/OL9/OL10, AIX 7

- сценарии баз данных: Oracle RAC, MS SQL Active/Standby and AlwaysOn, PostgreSQL Active/Standby

- системы виртуализации: Citrix XenServer, HyperV

- ОС на виртуальных машинах: SLES15SP7, Windows Server 2019, OL8/OL9/OL10

- системы резервного копирования: Vinchin 8, Netbackup 8.1

12. При расчете емкости хранилища резервных копий следует учитывать использование взаимного реплицирования данных между двумя комплектами оборудования.

	7
	Технические характеристики
	1. Оборудование должно устанавливаться в стандартную серверную стойку.

2. Количество контроллеров на систему: не менее 2 шт.

3. Интерфейсы фронтальные: Ethernet 10G/25G. Протоколы: NFS/SMB.

4. Интеграция с контроллером домена (AD) для протокола SMB
5. Глобальная дедупликация, блоком переменной длины.

6. Дедупликация и сжатие на источнике.

7. Функционал снапшетов данных.

8. Функционал удаленной репликации данных.

9. Функционал неизменяемых копий данных.

10. Скорость передачи данных без дедупликации/сжатия на источнике: от 22TB/hour.

11. Полезная дисковая емкость (до деупликации и сжатия) для хранения данных не менее 1PB.

12. Интерфейс управления: CLI, Web GUI и др.
13. Защита от отказа 2 и более накопителей.

14. Защита от скрытого повреждения данных, фоновое сканирование целостности.

	8
	Аналоги
	Не допускаются


СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п

	Артикул/ партномер 
	Наименование
	Количество, шт

	
	
	Система хранения резервных копий…..
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