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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка серверного оборудования»

г. Краснодар

2026
	№ п/п

	Перечень основных данных и требований

	                            Описание  основных 

                             данных и требований

	

	1
	Наименование предмета закупки
	Приобретение серверного оборудования

	2
	Цели закупки
	Приобретение серверного оборудования под текущие бизнес-процессы, замена устаревшего оборудования

	3
	Сведения о Покупателе
	Коммерческий банк «Кубань Кредит» Общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО)

350000, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32

	4
	Адрес поставки
	350000, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32

	5
	Срок поставки
	Поставка осуществляется в минимально короткий срок, но не более 3 месяцев 

	6
	Основные требования к оборудованию
	К закупке рассматривается серверное оборудование следующих  производителей: DEPO, Kraftway, Yadro, OpenYard в конфигурации согласно Спецификации и в соответствии со следующими требованиями: 
- поставляемое оборудование  должно быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях;
- оборудование должно иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранить все его качества во время транспортировки и хранения;
- обладать актуальной записью в Реестре промышленной продукции, произведённой на территории Российской Федерации (Реестр Минпромторг РФ); 

-  поставляться или иметь возможность установки базовой системы ввода-вывода (BIOS), внесенной в реестр российского программного обеспечения;
Управление и мониторинг
Серверы типа 1, типа 2, типа 3, типа 4, типа 5должны иметь модуль удаленного управления и мониторинга с возможностью реализаций следующих функций: 

удаленного управления сервера должна быть доступна через выделенный порт управления (Dedicated Management Port / IPMI-LAN) на скорости не менее 1 Гбит/с (1000Base-T)
                  удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;

· удаленная установка операционной системы Linux, Windows;

· виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM с двумя режимами работ  Java и HTML5), наличие виртуальной клавиатуры и настройка горячих клавиш
· подключение образов VirtualMedia для установки и загрузки ОС;
подключение каталога VirtualMedia для установки и загрузки драйверов;
· возможность удаленного обновления микрокода модуля управления BIOS, микрокодов объединительных плат накопителей и остальных компонентов серверы; 
· Предоставление информации об состоянии компонентов и ошибках;

· удаленного управления сервера должна отображать полную инвентаризацию всех компонентов сервера, RAID-контроллеров и накопителей с указанием их производителя, модели, серийного и парт-номера, версии прошивки и технических характеристик, включая их физическое расположение (слоты), топологию виртуальных массивов, статус исправности батареи кэша (BBU), SMART-метрики дисков и текущую стадию восстановления (Rebuilding) в случае сбоя.

· Поддержка SNMPv3;
Встроенный контроллер управления (BMC/iDRAC) должен поддерживать гранулированную настройку оповещений по электронной почте (Email Alerts) с возможностью фильтрации событий по категориям компонентов и уровням критичности, отправки уведомлений нескольким получателям, а также кастомизации темы письма и адреса отправителя для интеграции с системами мониторинга.

	7
	Требования к гарантии и оказанию технический поддержки оборудования
	В течении срока действия официального гарантийного обслуживания от производителя оборудования, должна обеспечиваться техническая поддержка с уровнем обслуживания в режиме 9х5 в рабочее время с 10:00 до 19:00 по московскому времени, по рабочим дням с понедельника по пятницу, за исключением выходных и официальных праздничных дней..

Техническая поддержка должна распространяться на всю внутреннюю архитектуру поставляемого оборудования, включая его дополнительные компоненты, приобретаемые в течение действия соглашения о технической поддержке.

Техническая поддержка оборудования должна обеспечивать:

•
Обработку и регистрацию Заявок по телефону, посредством электронной почты, через систему обработки сообщений сервисной службы производителя оборудования онлайн в режиме 9х5 в рабочее время с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Обращения могут быть запросами на консультацию по вопросам настройки, базового администрирования, предоставления программных обновлений, диагностики неисправности, проведения восстановительных работ, по обслуживаемому оборудованию и Программным продуктам. Заказчик/Пользователь может использовать свое право на обновление Программных продуктов до новых версий и релизов только в течение периода действия приобретенной поддержки.

•
Обслуживание, ремонт, замена/предоставление запасных частей в режиме 9х5.

•
Обслуживание должно производиться на месте установки оборудования.

•
Установка обновлений сервисного программного обеспечения (ПО для управления компонентами аппаратного обеспечения и т. д.) должна производится производителем в плановом порядке с использованием удаленного доступа к оборудованию в режиме 9х5 в рабочее время с 10:00 до 19:00 по московскому времени, при возможности у Заказчика организовать выполнение работ по обновлению с использованием удаленного доступа.

•
Целевое время реакции на сервисную заявку с максимальным приоритетом не более 4 часов.

Требования по гарантийному обслуживанию оборудования

•
Срок официального гарантийного обслуживания от производителя составляет 36 мес.

•
Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара государственным стандартам, нормам и должен предоставить подтверждающие документы.

•
Поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока.

•
Поставляемое оборудование должно быть обеспечено сервисом через соответствующие сервисные службы производителей оборудования.

Производитель должен предоставлять для сервера паспорт и руководство владельца / руководство по эксплуатации на русском языке.

	8
	Требования к участникам закупочной процедуры
	Подтверждение партнёрства- наличие авторизационного письма от производителя и действующего сертификата партнёрства.
Опыт успешных поставок с аналогичным оборудованием за последние 3 года.

	9
	Технические характеристики
	Технические характеристики указаны в Спецификации

Кофигурация 1

Кофигурация 2

Кофигурация 3
Кофигурация 4
Кофигурация 5

	10
	Аналоги
	Не допускаются

	11
	Условия поставки
	Доставка товара осуществляется за счёт и силами Продавца (Поставщика). Весь товар поставляется одной партией. В стоимость товара включить погрузо-разгрузочные работы и подъём оборудования на этаж.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Конфигурация

	Наименование
	Количество в составе сервера
	Общее Количество
	Количество серверов

	Конфигурация 1


	Сервер rack 1U
	1
	3
	3

	
	Intel Xeon E-2378 (2.6 GHz, 8 cores, 16 MB, 65)
	1
	3
	

	
	32Gb PC4-25600(3200MHz) DDR4 ECC Unbuffered DIMM
	2
	6
	

	
	480GB SSD SATA Mix Use, 6Gbps HS 2.5″
	2
	6
	

	
	8Gb RAID(0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) 12Gb/s
	1
	3
	

	
	Модуль удалённого управления не ниже Enterprise
	1
	3
	

	
	Сетевой адаптер Broadcom 2x1Gb
	1
	3
	

	
	Сетевой адаптер Broadcom 10Gb SFP+
	1
	3
	

	
	Блоки питания  600W, горячей замены  
	2
	6
	

	
	Раздвижные направляющие с кронштейном для укладки кабелей
	1
	3
	

	
	Модуль SFP+ 10G оптический, 850нм, LC
	2
	6
	

	Кофигурация 2


	Сервер rack 1U
	1
	9
	9

	
	Intel Xeon E-2378 (2.6 GHz, 8 cores, 16 MB, 65)
	1
	9
	

	
	16Gb PC4-25600(3200MHz) DDR4 ECC Unbuffered DIMM
	2
	18
	

	
	480GB SSD SATA Mix Use, 6Gbps HS 2.5″
	2
	18
	

	
	8Gb RAID(0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) 12Gb/s
	1
	9
	

	
	Модуль удалённого управления сервером не ниже Enterprise
	1
	9
	

	
	Сетевой адаптер Broadcom 2x1Gb
	1
	9
	

	
	Сетевой адаптер Broadcom 2x10Gb SFP+
	1
	9
	

	
	Блоки питания, 600W, горячей замены
	2
	18
	

	
	Раздвижные направляющие с кронштейном для укладки кабелей
	1
	9
	

	
	Модуль SFP+ 10G оптический, 850нм, LC
	2
	18
	

	Кофигурация 3


	Сервер rack 2U
	1
	3
	3

	
	Процессор Intel Xeon 4416+ - 20C, 2.0/3.9GHz, 37.5MB, 165W
	2
	6
	

	
	Модуль памяти 64ГБ DDR5-5600 ECC RDIMM
	8
	24
	

	
	8Gb RAID(0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) 12Gb/s  
	1
	3
	

	
	Твердотельный накопитель 480ГБ SATA 3DWPD
	2
	6
	

	
	Модуль удалённого управления не ниже Enterprise 
	1
	3
	

	
	Сетевой адаптер Broadcom  2x1Gb
	1
	3
	

	
	Сетевой адаптер Broadcom  2×10/25Гбит SFP28
	1
	3
	

	
	Сетевой адаптер Intel  4x1Gb
	1
	3
	

	
	Контроллер Emulex FC 2 × 32Гбит
	1
	3
	

	
	Модуль SFP+ 10G оптический, 850нм, LC
	2
	6
	

	
	Блоки питания, 1100W, горячей замены
	2
	6
	

	
	Раздвижные направляющие с кронштейном для укладки кабелей -
	1
	3
	

	Кофигурация 4


	Сервер rack 2-4U
	1
	2
	2

	
	Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468H (48с/96t, 2.1GHz-3.8GHz, 330W)
	4
	8
	

	
	64 ГБ DDR5 PC5-44800 5600 МГц ECC RDIMM
	32
	64
	

	
	8Gb RAID(0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) 12Gb/s  
	1
	2
	

	
	Твердотельный накопитель 960ГБ SAS 3DWPD
	2
	4
	

	
	Модуль удалённого управления не ниже Enterprise
	1
	2
	

	
	Сетевой адаптер Broadcom  2×10/25Гбит SFP28
	3
	6
	

	
	Контроллер Emulex FC 2 × 32Гбит
	2
	4
	

	
	Блоки питания,  2700W, горячей замены
	2
	4
	

	
	Раздвижные направляющие с кронштейном для укладки кабелей
	1
	2
	

	
	Модуль SFP+ 25G оптический, 850нм, LC
	6
	12
	

	Кофигурация 5


	Сервер rack 2 U
	1
	4
	4

	
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 (2.6 Ghz, 28 cores, Cache 42 MB, 235 W)
	2
	8
	

	
	64Gb PC4-25600(3200MHz) DDR4 ECC Registered DIMM
	16
	64
	

	
	8Gb RAID(0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) 12Gb/s  
	1
	4
	

	
	Твердотельный накопитель 480ГБ SAS 3DWPD
	2
	8
	

	
	Модуль удалённого управления не ниже Enterprise
	1
	4
	

	
	Сетевой адаптер Broadcom  2x1Gb
	1
	4
	

	
	Сетевой адаптер Broadcom  2×10/25Гбит SFP28
	1
	4
	

	
	Контроллер Emulex FC 2 × 32Гбит
	1
	4
	

	
	Блоки питания, 1100W, горячей замены
	2
	8
	

	
	Раздвижные направляющие с кронштейном для укладки кабелей
	1
	4
	

	
	Модуль SFP+ 10G оптический, 850нм, LC
	2
	8
	


