Техническое задание на информационное оформление дополнительного офиса «Автозаводский» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, 4, помещение 7/1.
1. Необходимо изготовить и смонтировать интернет киоск в соответствии с представленным описанием работ и материалов.
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Цвет ЛДСП должен соответствовать цвету мебели в офисе.

Из оргстекла ZENOCRYL Opaque, литое, толщина 3 мм, ZO327 синий изготовить знак «информация» габаритным размером 20х20 см. Знак установить на задней стенке киоска над монитором на прозрачный скотч.

[image: image2.png]



 В комплектацию интернет киоска добавить:
1.планку из ЛДСП под столешницей (закрывает обзор зоны, в которой выполняется коммутация). Ширина планки соответствует ширине столешницы. Высота 10 см.;

2.в столешнице и заднем щите из ЛДСП 16 мм. должны быть фрезерованные, со стороны стены отверстия и каналы для прокладки кабелей для подключения монитора. В столешнице отверстие закрывается пластиковой накладкой. В заднем щите отверстие делается за монитором.

Монтаж интернет киоска осуществляться к стене (стена ГКЛ 12 мм.), все крепления должны быть скрыты. 

При проведении монтажных работ необходимо также установить и подключить оборудование (оборудование предоставляет Заказчик приемопередаточным документом с указанием количества и инвентарных номеров).

Перечень оборудования для ознакомления:

· монитор диагональю 19 – 20. На задней стенке отверстия для крепления к рамке 100х100 мм.

· клавиатура проводная черного цвета.

· мышь проводная черного цвета.

· тонкий клиент (wyse, размер 175 x 125 x 35 мм) 
При монтаже оборудования  необходимо обеспечить доступ к разъемам монитора и тонкого клиента. 
2. Необходимо изготовить и смонтировать не световую брендовую точку в соответствии с представленным макетом.
Макет с размерами.
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Основа символов изготавливается из прозрачного оргстекла толщиной 15мм., оклеенного с задней стороны пленкой Oracal 641 цвет белый матовый. Лицевая часть буквы выполнена из Акрилового стекла белого цвета, толщиной 3мм. Монтаж осуществляется следующим образом - на стену по лекалам монтируется элементы основы символов (монтаж на шурупы и двусторонний скотч), далее на элементы основы монтируются такие же элементы из белого оргстекла 
(монтаж осуществляется на скотч *использовать только прозрачные клеевые ленты, с толщиной не более 1,5мм.)
3.Необходимо изготовить и установить указанные ниже таблички. Макеты делает исполнитель и согласовывает их с заказчиком.
1. Табличка учрежденческая, режим работы АКП размер  60х40 см.(вертикально) углы скругленные. RAL 5005 -1 шт.

Крепление к стене на двусторонний скотч.
2. Табличка шрифтом Брайля. Размер 400х200 мм. (горизонтально). Технология,  материалы и способ крепления соответствуют табличке №1.
Текст табличек будет предоставлен дополнительно.
Таблички из литого акрилового стекла толщиной 3 мм, RAL 5005.
Изображение - резка из пленки Oracal белой матовой.
3. Табличка 300х100 мм. служебное помещение 3 шт. (углы скруглённые).
4. Табличка 300х100 мм. касса  -1 шт. (углы скруглённые).
5. Табличка 300х100 мм. Ветераны ВОВ обслуживаются вне очереди – 1 шт. (углы скруглённые).
6. Табличка 300х100 мм. Операционный директор 1 шт. (углы скруглённые).
7. Табличка 300х100 мм. Кредитование частных клиентов 1 шт. (углы скруглённые).
8. Стенд на 2 кармана вертикально (основа ПВХ 5 мм.) 840х260 мм. белый фон, в верху на синем фоне (шириной 10 см. слово ИНФОРМАЦИЯ) -1 шт.
Все таблички (кроме первых двух) и стенд крепятся на двусторонний скотч.
Размещение табличек согласно схеме (будет предоставлена дополнительно).
Шрифт Stem, начертание – medium. 
4.Необходимо изготовить и смонтировать вывеску согласно эскизу и описанию.
Эскиз вывески.
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Крепление вывески на фасад осуществляется через металлоконструкцию вывески к направляющим вентилируемого фасада. Все элементы логотипа – световые. Крепятся так, чтобы крепеж максимально не был виден сквозь логотип. Лицевая часть буквы должна изготавливаться из белого оргстекла 3 мм. с фрезеровкой на станке ЧПУ (так же по периметру буквы в оргстекле присутствует выборка под борт). Шрифт - Stem, начертание – medium.
 Макет вывески
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    Борт изготавливается из окрашенной в белый цвет алюминиевой ленты толщиной 0,8 мм, высота борта 60 мм.

     Задняя часть буквы выполнена из ПВХ-пластика 8 мм. На задней части буквы закреплены светодиодные кластеры.
     Крышка буквы изготавливаются путем склейки бортов с лицевой частью. Склейка также должна включать дополнительную проклейку (проливку) клеем COSMO SL-660.210 (или аналогом, но характеристиками не ниже указанного). 

     Светотехника – использовать светотехнику на выбор INFINITI LITE, ELF. Цвет свечения кластеров должен быть 6500-7500 К. Необходимо использовать любые линейки светотехники этих производителей, но это должны быть кластеры, модули с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Питающий элемент светотехники, а именно блоки питания на 12V, должны быть с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Линейку светотехники подрядчик выбирает сам. Провод для прокладки проводки цепи 12V должен использоваться сечением не ниже 1,0 и с учетом длины вывески и места установки блоков питания. 

     Провода должны соответствовать требованиям ГОСТ и быть проложены в гофре, устойчивой к солнечному свету, морозу и влаге. Все соединения 220Вт, должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках, с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Все соединения 12V, блоки питания 12v, не располагающиеся внутри световых букв, так же должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках.

          «Монетка» (элемент логотипа золотого цвета) изготавливается из пленки ORACAL серии 8500 цвет 091.
Гарантия на результат работ 3 года с момента подписания акта выполненных работ. На блоки питания – 1 год. В случае выхода из строя световой или питающей части вывески, подрядчик должен устранить поломку за свой счет (на элемент, замененный либо отремонтированный в период гарантии должна действовать новая гарантия с момента осуществления ремонта (замены) элемента).

Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента подписания договора.  По согласованию с Заказчиком, работы могут быть выполнены досрочно. 

Условия оплаты – постоплата, безналичный расчет (рос. руб.). 
