Приложение № 1

к закупочной документации
[image: image1.png]KyGane




[image: image2.png]5%
Gl




[image: image3.png]%

KY/CaHIE
KPCAAT




[image: image4.png]%

KY/CaHIE
KPCAAT




[image: image5.png]5%
Gl





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка оптических комплектующих для ЦОД»

г. Краснодар

2026

	№ п/п

	Перечень основных данных и требований

	                  Основные данные и требование


	1
	Наименование предмета закупки
	Поставка оптических комплектующих для ЦОД

	2
	Сведения о Покупателе
	Коммерческий банк «Кубань Кредит» Общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО)

	3
	Адрес поставки
	350000, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, дом № 32

	4
	Срок поставки
	Поставка осуществляется в минимально короткий срок, но не более 45 календарных дней

	5


	Основные требования
	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях. Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранить все его качества во время транспортировки и хранения. Наличие гарантийных обязательств не ниже гарантии производителя (не менее 1 года), наличие технической документации на русском языке. Для всех трансиверов обязательное условие Cisco-совместимая кодировка (прошивка модуля).

	6
	Технические характеристики
	Согласно спецификации.

	7
	Аналоги
	Не допускаются

	8
	Условия поставки
	Доставка товара осуществляется за счёт и силами Продавца, необходима погрузо-разгрузка с транспорта.

	9
	Дополнительно
	В коммерческом предложении обязательно указывать название производителя и артикул/партномер


ЛОТ № 1 «ТРАНСИРВЕРЫ»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Артикул/ партномер (при наличии)
	Характеристика
	Описание
	Кол-во, шт.
	Совместимость

	1
	Cisco QSFP-4X10G-LR-S

или 

SNR-QSFP+PSM4-10 

(Оптический)


	Разъём модуля
	QSFP+ 
	26
	Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX 

	
	
	Длина волны
	1310 нм
	
	

	
	
	Разъём кабеля
	MTP/MPO APC
	
	

	
	
	Режим работы
	4х10G
	
	

	
	
	Дальность
	10 км
	
	

	
	
	Суммарная скорость
	40 Гбит/с
	
	

	
	
	Тип волокна
	Single Mode
	
	

	2
	Cisco SFP-10G-LR-S 

или 

SNR-SFP+LR-10 

или
SNR-SFP+LR-20

(Оптический)
	Разъём модуля
	SFP+
	25
	Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-S PoE+

и Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX

	
	
	Длина волны
	1310 нм
	
	

	
	
	Разъём кабеля
	LC Duplex
	
	

	
	
	Дальность
	10 или 20 км 
	
	

	
	
	Скорость
	10 Гбит/с
	
	

	
	
	Тип волокна
	Single Mode
	
	

	3
	Cisco GLC-TE 

или 

SNR-SFP-GE-T

 или 

SNR-SFP-T
(Медный - витая пара)


	Разъём модуля
	SFP
	106
	Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-S PoE+

и Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX

	
	
	Разъём кабеля
	RJ-45
	
	

	
	
	Дальность
	100м
	
	

	
	
	Скорость
	1 Гбит/с
	
	

	4


	Cisco SFP-10G-SR

или  

SNR-SFP+SR

(Оптический)
	Разъём модуля
	SFP+
	10
	Коммутатор Cisco Nexus 93180YC-FX и коммутатор Eltex MES5300-48

	
	
	Длина волны
	850 нм
	
	

	
	
	Разъём кабеля
	LC Duplex
	
	

	
	
	Дальность
	От 100м до 500м 
	
	

	
	
	Скорость
	10 Гбит/с
	
	

	
	
	Тип волокна
	Multi Mode
	
	

	5


	SNR-SFP+W73-20

(Оптический)
	Разъём модуля
	SFP+
	10
	Коммутатор Eltex MES5300-48

	
	
	Длины волн
	Tx: 1270 нм / Rx: 1330 нм
	
	

	
	
	Разъём кабеля
	LC Simplex
	
	

	
	
	Дальность
	20 км 
	
	

	
	
	Скорость
	10 Гбит/с
	
	

	
	
	Тип волокна
	Single Mode
	
	

	6
	SNR-SFP+W37-20

(Оптический)
	Разъём модуля
	SFP+
	10
	Коммутатор Eltex MES5300-48

	
	
	Длины волн
	Tx: 1330 нм / Rx: 1270 нм
	
	

	
	
	Разъём кабеля
	LC Simplex
	
	

	
	
	Дальность
	20 км 
	
	

	
	
	Скорость
	10 Гбит/с
	
	

	
	
	Тип волокна
	Single Mode
	
	

	 7
	SNR-SFP28-SR
	Разъём модуля
	SFP28
	15
	Cisco Nexus 93180 и Cisco Catalyst 9500

	
	
	Длина волны
	850 нм
	
	

	
	
	Разъём кабеля
	LC Duplex
	
	

	
	
	Дальность
	От 100м до 500м 
	
	

	
	
	Скорость
	25 Гбит/с
	
	

	
	
	Тип волокна
	Multi Mode
	
	


	8
	SNR-SFP28-W73-10
	Разъём модуля
	SFP28
	4
	Cisco Nexus 93180 и Cisco Catalyst 9500

	
	
	Длины волн
	Tx: 1270 нм / Rx: 1330 нм
	
	

	
	
	Разъём кабеля
	LC Simplex
	
	

	
	
	Дальность
	25 км 
	
	

	
	
	Скорость
	10 Гбит/с
	
	

	
	
	Тип волокна
	Single Mode
	
	

	  9
	SNR-SFP28-W37-10
	Разъём модуля
	SFP+
	4
	Cisco Nexus 93180 и Cisco Catalyst 9500

	
	
	Длины волн
	Tx: 1330 нм / Rx: 1270 нм
	
	

	
	
	Разъём кабеля
	LC Simplex
	
	

	
	
	Дальность
	25 км 
	
	

	
	
	Скорость
	10 Гбит/с
	
	

	
	
	Тип волокна
	Single Mode
	
	


ЛОТ № 2 «ОПТИЧЕСКИЙ BRAKEOUT-КАБЕЛЬ»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Артикул/ партномер (при наличии)
	Характеристика
	Описание
	Кол-во, шт
	Совместимость

	1
	Cisco CB-M12-4LC-SMF5M 

или 

SNR-PC-MPO/APC-8LC/UPC-SM-A-5m
	Разъем A
	MPO-12 (MTP) APC
	27
	Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX

Разъем A - Трансивер Cisco QSFP-4X10G-LR-S

Разъем B – Трансивер Cisco SFP-10G-LR-S

	
	
	Разъем B
	4xDuplex LC UPC
	
	

	
	
	Тип оптического волокна
	Single Mode 
	
	

	
	
	Длина
	5м
	
	


ЛОТ № 3 «КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ СТОЕЧНЫЙ»
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Артикул/ партномер (при наличии)
	Характеристика
	Описание
	Кол-во, шт

	1
	СКРУ-1U19-B64/64-LC-SM
	Тип шлифовки разъёма
	UPC
	2

	
	
	Тип разъёмов
	64 порта LC/UPC
	

	
	
	Монтажная высота
	1 Unit
	

	
	
	Форм-фактор 
	19-дюймов (стоечный)
	

	
	
	Тип оптического волокна.
	Single Mode
	

	2
	СКРУ-1U19-B32/64-LC-SM
	Тип шлифовки разъёма
	UPC
	4

	
	
	Тип разъёмов
	32 порта LC/UPC
	

	
	
	Монтажная высота
	1 Unit
	

	
	
	Форм-фактор 
	19-дюймов (стоечный)
	

	
	
	Тип оптического волокна.
	Single Mode
	


