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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Коммутатора Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX»

г. Краснодар

2026
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Описание основных данных и требований

	1
	Наименование предмета закупки
	Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX 

	2
	Адрес поставки
	350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Красноармейская, д. 32

	3
	Срок поставки
	Не позднее 60 рабочих дней с момента подписания договора.

	4
	Требования к состоянию б/у оборудования
	Год выпуска оборудования не раньше 2015 года.

Отсутствие видимых механических повреждений корпуса, портов и монтажных элементов.

Полная работоспособность всех портов (подтверждается тестированием).

Исправность блоков питания и вентиляторов (проверка под нагрузкой).

Стабильная работа операционной системы NX‑OS (без сбоев, зависаний, ошибок в логах).

Актуальная версия ПО (не ниже рекомендованной производителем для стабильной работы).

Отсутствия «залоченных» или ограниченных функций (лицензий).

Наличие заводских маркировок и серийных номеров (для проверки истории обслуживания).

Срок устранения дефектов путём исправления, либо частичной/полной замены – до 14 календарных дней.

	5
	Технические характеристики
	Серия: Cisco Nexus 3000.

Модель: N3K-C3064PQ-10GX.

Тип: управляемый L3‑коммутатор.

Форм‑фактор: 1 U, стоечный.

Операционная система: Cisco NX‑OS Software.
Система охлаждения: с горячей заменой, варианты с прямым (Port‑side exhaust).

	6
	Требования к проверке и тестированию
	Перед приёмкой оборудования поставщик обязан провести следующие тесты:

Визуальный осмотр на предмет повреждений.

Проверка включения и инициализации системы, загрузка NX‑OS.

Тест портов: проверка связи на всех SFP+ и QSFP+ портах (с использованием тестовых модулей и кабелей).

Стресс‑тест производительности: генерация трафика на максимальной скорости (пропускная способность 1,281,28 Тбит/с), измерение задержки (не более 250–500250–500 нс).

Проверка функций L2/L3: создание VLAN, настройка статической и динамической маршрутизации (OSPF/BGP), проверка ACL и агрегации каналов (LACP).

Тест системы питания и охлаждения: работа при полной нагрузке, переключение между БП, проверка вентиляторов.

Проверка логов на наличие ошибок и предупреждений.

Результаты тестирования должны быть оформлены в виде отчёта с указанием:

серийного номера устройства;

версии ПО и даты прошивки;

списка протестированных портов и их статуса;

показателей производительности (пропускная способность, задержка);

выводов о соответствии техническим требованиям.

	7
	Комплект поставки
	коммутатор - 1 шт.;

блоки питания AC - 2 шт.;

блок вентилятора - 1 шт.;

документация (паспорт, руководство пользователя) - 1 к;

кабели и аксессуары (если предусмотрены производителем);

лицензии LАN ВАSЕ SЕRVIСЕS PKG и LАN ENTERРRISE SЕRVIСЕS РКG

	8
	Гарантийные условия
	Гарантия на б/у оборудования – не менее 3 месяцев с момента поставки.

В течение гарантийного срока поставщик обязуется бесплатно устранить дефекты или заменить оборудование при подтверждении заводского брака.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации, стихийными бедствиями или действиями третьих лиц.

	9
	Аналоги
	Нет.

	10
	Условия поставки
	Доставка товара осуществляется за счёт и силами Продавца (Поставщика). Весь товар одной партией.

Необходимость такелажных, погрузо-разгрузочных работ.

	11
	Критерии приёмки
	Оборудование считается принятым, если:

· модели, характеристики и комплектация соответствуют заявленным в ТЗ;

· отсутствуют механические повреждения и следы неквалифицированного ремонта;

· успешное прохождение приёмо‑сдаточных испытаний (срок тестирования – 15 рабочих дней).

	12
	Дополнительно
	Лицензия LАN ВАSE SЕRVIСES РКG и LAN ENTERPRISЕ SЕRVIСЕS РКG


СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Артикул/ партномер (при наличии)
	Наименование
	Количество, шт

	1
	N3K-C3064PQ-10GX
	Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX с лицензией LАN ВАSE SЕRVIСES РКG (N3K-BAS1K9) и лицензией LAN ENTERPRISЕ SЕRVIСЕS РКG (N3K-LAN1K9)
	5


