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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-S PoE+»
г. Краснодар
2026
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Описание основных данных и требований

	1
	Наименование предмета закупки
	Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-S PoE+

	2
	Адрес поставки
	350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Красноармейская, д. 32

	3
	Срок поставки
	Не позднее 60 рабочих дней с момента подписания договора.

	4
	Требования к состоянию б/у оборудования
	Год выпуска оборудования не раньше 2014 года.

Отсутствие видимых механических повреждений корпуса и монтажных элементов.

Все порты RJ 45 и SFP должны быть исправны, без механических повреждений, люфтов, следов оплавления.

Консольный порт (RJ 45 или USB) должен быть исправен.

Все вентиляторы должны работать без посторонних шумов, вибраций, признаков износа.

В комплекте должно быть два оригинальных блока питания Cisco (C3KX PWR 1100WAC или эквивалент), работающий стабильно, без перегрева.

Последняя стабильная версия IOS для данной модели (желательно IP Base или IP Services).

Отсутствия «залоченных» или ограниченных функций (лицензий).

Все светодиодные индикаторы должны функционировать корректно.
Срок устранения дефектов путём исправления, либо частичной/полной замены – до 14 календарных дней.

	5
	Технические характеристики
	Модель: Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-S.

Основные характеристики: уровень коммутации: L3;

количество портов: 48 × 10/100/1000 Base‑T (RJ‑45);

поддержка PoE+: стандарт IEEE 802.3at;

бюджет PoE: не менее 800 Вт;

uplink‑порты: 4 × Combo SFP/SFP+ (или эквивалент);

стекирование: поддержка (встроенная возможность);

форм‑фактор: 1U, монтаж в стандартную 19″‑стойку.

	6
	Требования к тестированию и проверке


	Перед приёмкой оборудования поставщик обязан провести следующие тесты:

проверка загрузки и стабильности работы IOS;

проверка всех 48 портов Ethernet (подключение тестовых устройств);

проверка работы PoE+ на нескольких портах (с нагрузкой);

проверка uplink‑портов (SFP/SFP+) с использованием тестовых модулей;

стресс‑тест на стабильность (не менее 24 часов непрерывной работы);

проверка функций L3 (маршрутизация, ACL, QoS) на базовом уровне.

Результаты тестирования должны быть оформлены в виде отчёта с указанием:

серийного номера устройства;

версии ПО и даты прошивки;

списка протестированных портов и их статуса;

выводов о соответствии техническим требованиям.

	7
	Комплект поставки
	коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-S;

два оригинальных блока питания C3KX‑PWR‑1100WAC;

комплект креплений для монтажа в стойку; 

модуль расширения C3KX-NM-1G;

консольный кабель (RJ‑45‑to‑DB9 или USB);

краткая документация/паспорт изделия (если сохранилась).

	8
	Гарантийные условия
	Гарантия на б/у оборудования – не менее 3 месяцев с момента поставки.

В течение гарантийного срока поставщик обязуется бесплатно устранить дефекты или заменить оборудование при подтверждении заводского брака.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации, стихийными бедствиями или действиями третьих лиц.

	9
	Аналоги
	Нет.

	10
	Условия поставки
	Доставка товара осуществляется за счёт и силами Продавца (Поставщика). Весь товар одной партией.

Необходимость такелажных, погрузо-разгрузочных работ.

	11
	Критерии приёмки
	Оборудование считается принятым, если:

· модели, характеристики и комплектация соответствуют заявленным в ТЗ;

· отсутствуют механические повреждения и следы неквалифицированного ремонта;

· успешное прохождение приёмо‑сдаточных испытаний (срок тестирования – 15 рабочих дней).


СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Артикул/ партномер (при наличии)
	Наименование
	Количество, шт

	1
	WS-C3560X-48PF-S
	Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-S в составе с двумя оригинальными блоками питания C3KX‑PWR‑1100WAC (C3KX‑PWR‑1100WAC) и одним модулем расширения C3KX-NM-1G (C3KX-NM-1G)
	10


