Техническое задание на информационное оформление дополнительного офиса «Самарский» по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 220.  

[image: image1.png]


1.Необходимо изготовить и смонтировать интернет киоск в соответствии с представленным описанием работ и материалов.

Цвет ЛДСП: Ясень Шимо Светлый,  производитель: Кроношпан, артикул: 3356 
Мебельный щит задней стенки из ЛДСП 16 мм, оклеенный пленкой ORACAL 8300 тон 049 Королевский синий
Вставки с акцентным цветом – монолитный прозрачный поликарбонат 10 мм, оклеенный пленкой ORACAL 8300 тон 049 Королевский синий.
Из оргстекла ZENOCRYL Milky, литое, толщина 3 мм, ZT425 белый изготовить буквы «онлайн-услуги» высота букв 45 мм. Буквы крепятся на задней стенке киоска над монитором на прозрачный скотч (100 мм от монитора).
Освещение интернет киоска:

Плоский световой короб (мебельный лайтбокс) индивидуального изготовления, предназначенный для скрытого врезного монтажа в верхнюю горизонтальную панель. Светильник монтируется заподлицо (вровень) с внутренней поверхностью потолка киоска, обеспечивая равномерную заливку светом без видимых точек диодов. Лицевая панель (рассеиватель): Оргстекло (акрил) молочное светорассеивающее (аналог ZENOCRYL Milky, толщина 2–3 мм). Экран должен быть съемным (на магнитах, защелках или скрытых винтах) для обеспечения фронтального доступа внутрь короба. Потребляемая мощность: Строго 10 Вт. Рабочее напряжение светильника: Безопасное низковольтное, 12 В или 24 В постоянного тока (DC). Цветовая температура 4000 К. Энергоэффективность и нагрев: Пассивное охлаждение за счет алюминиевого корпуса. Температура нагрева конструкции при непрерывной работе в течение 12 часов не должна превышать +45°C.
Обращаем внимание на следующее:

· Между столешницей и литым поликарбонатом не должно быть зазора;

· Солешница и поликарбонат должны быть стянуты между собой;  

· Необходимо добавить планку из ЛДСП под столешницей (закрывает обзор зоны, в которой выполняется коммутация). Ширина планки соответствует ширине столешницы. Высота 10 см.
· Монтаж интернет киоска осуществляться к стене на высоте 100 мм от пола (высота плинтуса), все крепления должны быть скрыты. 
· При проведении монтажных работ необходимо также установить и подключить оборудование (оборудование предоставляет Заказчик приемопередаточным документом с указанием количества и инвентарных номеров).
Перечень оборудования для ознакомления:

· монитор диагональю 19 – 20 дюймов. На задней стенке отверстия для крепления к рамке 100х100 мм.

· клавиатура проводная.

· мышь проводная.

· Wyse, размер 175 x 125 x 35 мм 

При монтаже оборудования  необходимо обеспечить доступ к разъемам монитора и wyse. 

2.Необходимо изготовить и установить на входной группе указанные ниже таблички. 
Макеты делает исполнитель и согласовывает их с заказчиком.
1. Табличка комбинированная (учрежденческая, режим работы и информация шрифтом Брайля) из оргстекла 6 мм. 600х400 мм (горизонтально) углы скругленные (торцы таблички прозрачные). Текст шрифта Брайля наносится снаружи уф-печатью (в соответствии с требованиями ГОСТ). Основной текст наносится уф-печатью с обратной стороны таблички. Поверх печати с обратной стороны закатывается плёнка Oracal 641 (RAL 057) - 1 шт.
Крепится с уличной стороны в указанном на рисунке месте.
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2. Табличка  из оргстекла 4 мм. 600х400 мм (горизонтально) углы скругленные (торцы таблички прозрачные). Логотип и текст наносятся уф-печатью с обратной стороны таблички. Поверх печати с обратной стороны закатывается плёнка Oracal 641 (RAL 057) - 1 шт.
Крепится с внутренней стороны двери, закрывая заднюю часть таблички 1.
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Образец таблички 1:                                                  Образец таблички 2:
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Текст табличек будет предоставлен дополнительно.
Крепление к поверхности осуществляется на двусторонний скотч для наружных работ (атмосферостойкий).

Таблички внутреннего размещения:

Изображение - резка из пленки Oracal белой матовой.

3. Табличка 300х100 мм. Служебное помещение 5 шт. (углы прямые).
4. Табличка 300х100 мм. Касса  - 2 шт. (углы прямые).
5. Табличка 300х100 мм. Ветераны ВОВ обслуживаются вне очереди – 1 шт. (углы прямые).
6. Табличка 300х100 мм. Кредитование юридических лиц 1 шт. (углы прямые).

7. Табличка 300х100 мм. Комната переговоров 1 шт. (углы прямые).

8. Табличка 300х100 мм. Директор дирекции 1 шт. (углы прямые).

9. Табличка 300х100 мм. Региональная дирекция 1 шт. (углы прямые).

Все таблички крепятся на двусторонний скотч.

10. Табличка подвесная (на хромированных декоративных держателях углы прямые) размер 1000х200 мм. двусторонняя КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ -1 шт. 
11. Стенд на 2 кармана вертикально (основа ПВХ 5 мм.) 840х260 мм. белый фон, в верху на синем фоне (шириной 10 см. слово ИНФОРМАЦИЯ) -3 шт.
Образец таблички 300х100 мм (3-9)
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Таблички 3-9 крепятся на двери на двухсторонний скотч:
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Табличка 10 крепится на подвесы к потолку.

Размещение табличек согласно схеме (будет предоставлена дополнительно).
Шрифт Stem, начертание – medium. 
3. Необходимо изготовить и смонтировать световую вывеску согласно эскизу, проекту узлов крепления и описанию.
Крепление вывески на фасад осуществляется через металлоконструкцию вывески к фризу козырька фасада (через направляющие вентфасада). Все буквы и элементы логотипа – световые. Крепятся так, чтобы крепеж был скрыт. Лицевая часть букв должна изготавливаться из белого оргстекла толщиной 3 мм. с фрезеровкой на станке ЧПУ (так же по периметру буквы в оргстекле присутствует выборка под борт). Шрифт - Stem, начертание – medium.

    Борт изготавливается из окрашенной в белый цвет алюминиевой ленты толщиной 0,8 мм, высота борта 60 мм. Задняя часть букв выполнена из ПВХ-пластика толщиной 8 мм. На задней части букв закреплены светодиодные кластеры. Цвет свечения кластеров должен быть 6500-7500 К. Освещенность не ниже 2000 лк. Крышки букв изготавливаются путем склейки бортов с лицевой частью. Склейка также должна включать дополнительную проклейку (проливку) клеем COSMO SL-660.210 (или аналогом, но характеристиками не ниже указанного). Крышки букв и элементов логотипа прикручиваются саморезами к задней части букв (впотай). Головки саморезов окрашиваются в цвет бортов букв и логотипа. Светотехника – использовать светотехнику на выбор INFINITI LITE, ELF.  Необходимо использовать любые линейки светотехники этих производителей, но это должны быть кластеры, модули с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Питающий элемент светотехники, а именно блоки питания на 12V, должны быть с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Линейку светотехники подрядчик выбирает сам. Кабель для прокладки проводки цепи 12V должен использоваться сечением не ниже 1,0 и с учетом длины вывески и места установки блоков питания. Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ и быть проложены в гофре, устойчивой к солнечному свету, морозу и влаге. Все соединения 220Вт, должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках, с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Все соединения и блоки питания не располагающиеся внутри световых букв, так же должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках, которые должны располагаться в местах максимально скрытых от обзора. «Монетка» (элемент логотипа золотого цвета) изготавливается из пленки ORACAL серии 8500 цвет 091.
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Визуализация фасада здания с вывеской.
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Гарантия на результат работ по информационному оснащению офиса 3 года с момента подписания акта выполненных работ. На блоки питания – 1 год. В случае выхода из строя в гарантийный период световой или питающей части вывески, подрядчик должен устранить поломку за свой счет (на элемент, замененный либо отремонтированный в период гарантии должна действовать новая гарантия с момента осуществления ремонта (замены) элемента).
Эскиз вывески, ее месторасположение и способ крепления согласованы Заказчиком с Управляющей компанией.

Срок изготовления и монтажа синхронизирован со сроком завершения ремонтных и отделочных работ.
