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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«ПК для дизайнеров»
г. Краснодар

2026
	№ п/п

	Перечень основных данных и требований

	                  Основные данные и требование


	1
	Сведения о Покупателе
	Коммерческий банк «Кубань Кредит» Общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО), ИНН 2312016641, 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32.

	2
	Адрес поставки/оказания услуг
	350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32.

	3
	Срок поставки/оказания услуг
	Поставка в минимально возможный срок, но не более 14 дней.

	4
	Условия оплаты
	Оплата Товара по Договору осуществляется Покупателем в размере 100% (ста процентов) от цены Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа.

	5
	Основные требования
	1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации.

2. Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранить все его качества во время транспортировки и хранения

3. Наличие гарантийных обязательств (не ниже гарантии производителя), наличие технической документации на русском языке.

4. Срок устранения дефектов путём исправления, либо частичной/полной замены, включая логистику в сервисный центр/от сервисного центра до Головного офиса по адресу город Краснодар, улица Красноармейская дом 32 – до 14 календарных дней.

5. Условия гарантийного ремонта предоставляются поставщиком. Поставщик, либо то юридическое лицо, у которого поставщик приобрел продукцию Apple, либо то юридическое лицо, у которого будет проводиться гарантийный ремонт, должен иметь статус авторизированного партнера Apple, выданного до марта 2022 года с окончанием срока действия не ранее марта 2022 года.

6. Сборка, подготовка к работе и доставка товара покупателю осуществляется силами продавца.

7. Раскладка на клавиатуре должна иметь русские символы нанесенные заводским способом.

	6
	Технические характеристики
	Согласно спецификации.

	7
	Аналоги
	Только указанные в спецификации модели.

	8
	Условия поставки
	Доставка и разгрузка товара осуществляется за счёт и силами Продавца (Поставщика) по адресу 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32.


СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п


	
	         Наименование

	Аналоги
	Количество, шт

	1
	Apple Mac Studio M5 Max (18 CPU, 32 GPU), 36 ГБ, 512 ГБ SSD
	· Apple Mac Studio M5 Max (18 CPU, 32 GPU), 36 ГБ, 1 TB SSD

· Apple Mac Studio M5 Max (18 CPU, 32 GPU), 36 ГБ, 2 TB SSD
· Apple Mac Studio M5 Max (18 CPU, 32 GPU), 36 ГБ, 4 TB SSD

· Apple Mac Studio M5 Max (18 CPU, 32 GPU), 36 ГБ, 8 TB SSD
	3

	2
	Материнская плата сокет AM4, чипсет x570\b550

• Процессорный разъем (сокет): AM4 с гарантированной поддержкой процессоров AMD Ryzen 9 5950X «из коробки» (без необходимости принудительного обновления BIOS силами заказчика).

• Системная логика (чипсет): AMD B550, AMD X570 или AMD X570S.

• Архитектура ШИМ-контроллера vCore: Допускается использование как прямого (Direct) нативного управления фазами, так и схем с использованием удвоителей частоты (даблеров). Не допускается использование схем с простым параллельным спариванием силовых элементов (Teamed / Twin / Duet Rail) на один канал управления ШИМ без распределения фаз.

• Количество фаз питания ядер (vCore): Не менее 8 (восьми) нативных независимых каналов (в случае прямого управления) ИЛИ не менее 12 (двенадцати) каналов, полученных путем аппаратного удвоения частоты ШИМ через микросхемы-удвоители (даблеры).

• Номинальный ток силового модуля (DrMOS / SPS): Не менее 60 А на каждый силовой элемент, питающий ядра процессора (vCore).

• Суммарный силовой запас VRM (vCore): Не менее 560 А.

• Пассивное охлаждение подсистемы питания: Обязательное наличие двух независимых массивных алюминиевых радиаторов с развитым оребрением и высокоэффективными теплопроводящими прокладками на цепях питания.
	· ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

· GIGABYTE X570S AORUS Master

· MSI MEG X570 Unify

· ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WIFI

· GIGABYTE B550 AORUS Master

· ASUS ROG Crosshair VIII Formula

· ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WIFI)

· ASRock X570 Taichi

· MSI MEG X570S Ace Max

· MSI MEG X570 GODLIKE

· Или другие подходящие
	1

	3
	Блок питания

Техническое требование:

· Номинальная мощность: Не менее 850 Вт.

· Форм-фактор / геометрия
ATX (стандартный, для установки в корпуса типа Mid-Tower / Full Tower).

· Поддерживаемые стандарты питания: Обязательное соответствие спецификации Intel ATX 3.0 ИЛИ Intel ATX 3.1 (для обеспечения устойчивости к кратковременным пиковым перегрузкам со стороны графического процессора).

· Энергоэффективность (сертификат):
Наличие сертификата соответствия стандарту не ниже 80 PLUS Silver ИЛИ 80 PLUS Gold (коэффициент полезного действия (КПД) устройства при нагрузке 50% должен составлять не менее 89%).

· Специализированный разъем питания видеокарты:Наличие выделенного кабеля и нативного разъема стандарта 12VHPWR (PCIe 5.0) ИЛИ 12V-2x6 (PCIe 5.1) с поддержкой передачи мощности не менее 450 Вт по одному кабелю без использования внешних переходников-адаптеров.

· Разъемы питания процессора: (CPU)
Не менее 2 независимых разъемов 8-pin (или комбинированных 4+4-pin) для обеспечения стабильного питания многоядерных процессоров.

· Система охлаждения:
Активная, на базе вентилятора диаметром не менее 120 мм (допускается 135/140 мм) с долговечным гидродинамическим подшипником (FDB) ИЛИ двухрядным шарикоподшипником.

· Комплекс встроенных защит
: Обязательное наличие аппаратных систем защиты: от сверхтоков (OCP), от перегрузки по суммарной мощности (OPP), от перегрева (OTP), от перенапряжения (OVP), от короткого замыкания (SCP), от пониженного напряжения в сети (UVP).
	· Deepcool PN850M

· MSI MAG A850GL PCIE5

· Montech TITAN GOLD 850

· be quiet! Pure Power 12 M 850W

· Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC

· Super Flower Leadex VII Gold 850W

· Thermaltake Toughpower GF3 850W

· be quiet! Dark Power 13 850W

· Super Flower Leadex VII Platinum 850W

· MSI MPG A850G PCIE5
	1

	4
	Корпус для ПК

· Наименование параметра
Минимальные / Максимальные значения (Техническое требование)

· Типоразмер корпуса
Mid-Tower\Full tower.

· Совместимость с материнскими платами
Поддержка плат формата Standard-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.

· Максимальная высота кулера процессора
Не менее 170 мм (необходимо для обеспечения запаса пространства между тепловыми трубками башенного кулера и боковым закаленным стеклом).

· Максимальная длина видеокарты
Не менее 410 мм (для беспрепятственной установки видеокарт серии RTX 5000).

· Поддержка систем воздушного охлаждения
Возможность установки не менее 3 вентиляторов диаметром 120 мм на боковую панель и не менее 3 вентиляторов диаметром 120 мм (или 2 × 140 мм) на верхнюю панель для организации сквозного отвода тепла от башенного кулера.

· Конструктивные особенности
Панорамный дизайн (боковая и передняя панели из закаленного стекла без промежуточной стойки), нижнее изолированное расположение блока питания.

· Интерфейсы панели ввода-вывода
Наличие не менее 1 порта USB 3.2 Gen 2 Type-C и не менее 2 портов USB 3.2 Gen 1 Type-A.
	· Fractal Design Meshify 2 Black

· Fractal Design North Charcoal Black

· Fractal Design Define 7 Black

· be quiet! Shadow Base 800 Black

· be quiet! Silent Base 802 Black

· Lian Li LANCOOL III Black

· Deepcool CH560 KB Black

· Phanteks Eclipse G500A Satin Black

· ASUS TUF Gaming GT502 Metal Edition

· Chieftec Stallion 3 (GP-03B-OP)
	1

	5
	Графический ускоритель GeForce RTX 5070 Ti
	· ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti

· MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming X Slim

· GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC

· Palit GeForce RTX 5070 Ti JetStream

· Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix

· Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ti Advanced

· ZOTAC Gaming GeForce RTX 5070 Ti Trinity

· PNY GeForce RTX 5070 Ti XLR8 Gaming

· Inno3D GeForce RTX 5070 Ti iChill X3

· KFA2 GeForce RTX 5070 Ti SG
	1

	6
	Клавиатура беспроводная Logitech MX Keys S цвет черный [920-011600]
	Нет
	1

	7
	Мышь беспроводная Logitech MX Master 3s [910-006565]
	Нет
	5

	8
	Монитор Samsung ViewFinity S9 S95UC (код модели: LS49C950UAIXCI)
	Нет
	4

	9
	Apple Magic Keyboard (компактная, без Touch ID)
	Модель: MK2A3RS/A / MXCL3RS/A
	4

	10
	Apple Magic Trackpad USB-C (Белый)
	Заводской код модели: MXK93
	2


1

